|  |
| --- |
| Information nach § 19 Abs. 5 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung |
|  | Vergabe-Nr.       |
|  |
| **1** | [x]  | **Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):** |
|  | [x]  | **Auftraggeber:** |
|  |  | Name: | Gemeinde Wahrenholz |
|  |  | Straße: | Hauptstraße 47 |
|  |  | PLZ, Ort: | 29399 , Wahrenholz |
|  |  | Telefon: | 05835/274 |
|  |  | Fax: | 05835/7118 |
|  |  | eMail: | gemeinde@wahrenholz.de  |
|  |  | Internet: | https://www.wesendorf.de/ |
|  |
| **2** | **Vergabeverfahren:** Beschränkte Ausschreibung. |
|  |
| **3** | **Auftragsgegenstand:** |
|  | Los 2 Querungshilfe Hauptstr. L286 und drei barrierefreie Einmündungen |
|  |
| **4** | **Ort der Ausführung:** |
|  | Hauptstraße L286 und drei Einmündungen |
|  |
| **5** | **Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:** |
|  | 55 m² Asphaltoberbau aufbrechen20 m² Asphaltdecke fräsen45 m² Natursteingroßpflaster aufnehmen75 m² ungebundene Befestigung aufbrechen80 m Tief- und Hochbord aufnehmen80 m 3r Rinne 16/16/14cm aufnehmen120 m³ Bodenaushub60 m³ Frostschutzschicht einbauen185 m² Schottertragschicht 0/32 einbauen60 m Flach-, Rund- und Hochbord setzen170 m² Betonpflaster rot auf Schotter verlegen70 m 3r Rinne 16/16/14cm setzen185 m² Asphalttragschicht AC32 TS 10cm stark einbauen185 m² Asphaltbinder AC16 BS 8cm stark einbauen210 m² Asphaltdeckschicht AC 11 DS herstellen150 m Fugenschnitt und bit. Fugenverguss1 St Straßenablauf 50x50cm setzen15 m² Beton- und Natursteinpflaster höhengerecht anpassen150 m² Natursteingroßpflaster aufnehmen |
|  |
| **6** | **Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:** |
|  | [x]   | Fertigstellung der Leistungen bis: | 25. Mai 2022 |
|  | [x]   | Dauer der Leistung: | 5 Wochen |
|  | ggf. Beginn der Ausführung:  | 15. KW 2022 |
|  |