|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Information nach § 19 Abs. 5 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung | | | | |
|  | Vergabe-Nr. | | | |
|  | | | | |
| **1** |  | **Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):** | | |
|  |  | **Auftraggeber:** | | |
|  |  | Name: | Gemeinde Wahrenholz | |
|  |  | Straße: | Hauptstraße 47 | |
|  |  | PLZ, Ort: | 29399 , Wahrenholz | |
|  |  | Telefon: | 05835/274 | |
|  |  | Fax: | 05835/7118 | |
|  |  | eMail: | gemeinde@wahrenholz.de | |
|  |  | Internet: | https://www.wesendorf.de/ | |
|  | | | | |
| **2** | **Vergabeverfahren:** Beschränkte Ausschreibung. | | | |
|  | | | | |
| **3** | **Auftragsgegenstand:** | | | |
|  | Los 2 Querungshilfe Hauptstr. L286 und drei barrierefreie Einmündungen | | | |
|  | | | | |
| **4** | **Ort der Ausführung:** | | | |
|  | Hauptstraße L286 und drei Einmündungen | | | |
|  | | | | |
| **5** | **Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:** | | | |
|  | 55 m² Asphaltoberbau aufbrechen  20 m² Asphaltdecke fräsen  45 m² Natursteingroßpflaster aufnehmen  75 m² ungebundene Befestigung aufbrechen  80 m Tief- und Hochbord aufnehmen  80 m 3r Rinne 16/16/14cm aufnehmen  120 m³ Bodenaushub  60 m³ Frostschutzschicht einbauen  185 m² Schottertragschicht 0/32 einbauen  60 m Flach-, Rund- und Hochbord setzen  170 m² Betonpflaster rot auf Schotter verlegen  70 m 3r Rinne 16/16/14cm setzen  185 m² Asphalttragschicht AC32 TS 10cm stark einbauen  185 m² Asphaltbinder AC16 BS 8cm stark einbauen  210 m² Asphaltdeckschicht AC 11 DS herstellen  150 m Fugenschnitt und bit. Fugenverguss  1 St Straßenablauf 50x50cm setzen  15 m² Beton- und Natursteinpflaster höhengerecht anpassen  150 m² Natursteingroßpflaster aufnehmen | | | |
|  | | | | |
| **6** | **Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:** | | | |
|  |  | Fertigstellung der Leistungen bis: | | 25. Mai 2022 |
|  |  | Dauer der Leistung: | | 5 Wochen |
|  | ggf. Beginn der Ausführung: | | | 15. KW 2022 |
|  | | | | |