|  |
| --- |
| Information nach § 19 Abs. 5 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung |
|  | Vergabe-Nr.       |
|  |
| **1** | [x]  | **Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):** |
|  | [x]  | **Auftraggeber:** |
|  |  | Name: | Gemeinde Groß Oesingen |
|  |  | Straße: | Am Fuhrenkamp 1 |
|  |  | PLZ, Ort: | 29393 , Groß Oesingen |
|  |  | Telefon: | (05838-278 |
|  |  | Fax: | (05838-225 |
|  |  | eMail: | gemeinde-gr.oesingen@t-online.de |
|  |  | Internet: | www.gemeinde-gross-oesingen.de |
|  |
| **2** | **Vergabeverfahren:** Beschränkte Ausschreibung. |
|  |
| **3** | **Auftragsgegenstand:** |
|  | Erschließung Baugebiet "Böttelsfeld" in Groß Oesingen - Straßenendausbau |
|  |
| **4** | **Ort der Ausführung:** |
|  | 29393 Groß Oesingen "Dorfstraße" |
|  |
| **5** | **Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:** |
|  | 2.000 m² Schotter von vorh. Baustraße abtragen und verwerten 30 m² Asphalteinfassung um Schieber/Schächte abtragen155 m² Asphaltdecke 10-14 cm abtragen und verwerten700 m Herstellung Bordgraben100 m³ Boden mit Schotter/Schuttanteilen auskoffen, verwerten70 m Pflasterstreifen 1reihig220 to Schottertragschicht profilieren50 m² Schottertragschicht D20 cm einbauen 13 m² Asphaltbau (300 kg/m² AC32TN und 100 kg/m² AC11DN) in Streifen700 m Hoch- oder Tiefbord setzen2.060 m² Betonpflaster grau oder rot verlegen11 St. Leuchtenhülsen setzen50 m³ Oberboden liefern und auftragen1.000 m² Rasenansaat  |
|  |
| **6** | **Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:** |
|  | [x]   | Fertigstellung der Leistungen bis: | 30. KW 2022 |
|  | [x]   | Dauer der Leistung: | 10 Wochen |
|  | ggf. Beginn der Ausführung:  | 15. KW 2022 |
|  |