|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Information nach § 19 Abs. 5 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung | | | | |
|  | Vergabe-Nr. | | | |
|  | | | | |
| **1** |  | **Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):** | | |
|  |  | **Auftraggeber:** | | |
|  |  | Name: | Gemeinde Groß Oesingen | |
|  |  | Straße: | Am Fuhrenkamp 1 | |
|  |  | PLZ, Ort: | 29393 , Groß Oesingen | |
|  |  | Telefon: | (05838-278 | |
|  |  | Fax: | (05838-225 | |
|  |  | eMail: | gemeinde-gr.oesingen@t-online.de | |
|  |  | Internet: | www.gemeinde-gross-oesingen.de | |
|  | | | | |
| **2** | **Vergabeverfahren:** Beschränkte Ausschreibung. | | | |
|  | | | | |
| **3** | **Auftragsgegenstand:** | | | |
|  | Erschließung Baugebiet "Böttelsfeld" in Groß Oesingen - Straßenendausbau | | | |
|  | | | | |
| **4** | **Ort der Ausführung:** | | | |
|  | 29393 Groß Oesingen "Dorfstraße" | | | |
|  | | | | |
| **5** | **Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:** | | | |
|  | 2.000 m² Schotter von vorh. Baustraße abtragen und verwerten  30 m² Asphalteinfassung um Schieber/Schächte abtragen  155 m² Asphaltdecke 10-14 cm abtragen und verwerten  700 m Herstellung Bordgraben  100 m³ Boden mit Schotter/Schuttanteilen auskoffen, verwerten  70 m Pflasterstreifen 1reihig  220 to Schottertragschicht profilieren  50 m² Schottertragschicht D20 cm einbauen  13 m² Asphaltbau (300 kg/m² AC32TN und 100 kg/m² AC11DN) in Streifen  700 m Hoch- oder Tiefbord setzen  2.060 m² Betonpflaster grau oder rot verlegen  11 St. Leuchtenhülsen setzen  50 m³ Oberboden liefern und auftragen  1.000 m² Rasenansaat | | | |
|  | | | | |
| **6** | **Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:** | | | |
|  |  | Fertigstellung der Leistungen bis: | | 30. KW 2022 |
|  |  | Dauer der Leistung: | | 10 Wochen |
|  | ggf. Beginn der Ausführung: | | | 15. KW 2022 |
|  | | | | |