|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Information nach § 19 Abs. 5 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung | | | | |
|  | Vergabe-Nr. | | | |
|  | | | | |
| **1** |  | **Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):** | | |
|  |  | **Auftraggeber:** | | |
|  |  | Name: | Gemeinde Wahrenholz | |
|  |  | Straße: | Hauptstraße 47 | |
|  |  | PLZ, Ort: | 29399 , Wahrenholz | |
|  |  | Telefon: | 05835/274 | |
|  |  | Fax: | 05835/7118 | |
|  |  | eMail: | gemeinde@wahrenholz.de | |
|  |  | Internet: | https://www.wesendorf.de/ | |
|  | | | | |
| **2** | **Vergabeverfahren:** Beschränkte Ausschreibung. | | | |
|  | | | | |
| **3** | **Auftragsgegenstand:** | | | |
|  | Neugestaltung Vorplatz am Ehrenmal an der Hauptstraße in Wahrenholz | | | |
|  | | | | |
| **4** | **Ort der Ausführung:** | | | |
|  | Nebenanlagen der Hauptstraße L286 | | | |
|  | | | | |
| **5** | **Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:** | | | |
|  | 150 m³ Bodenaushub Z2, ausheben und verwerten  20 m³ Bodenaushub Z1.1, ausheben und verwerten  25 m² Beton- oder Naturststeinklein pflaster höhenmäßig angleichen  120 m Rasen-, Tief- und Hochbord aufnehmen, verwerten  125 m Pflasterstreifen aus Naturstein in Beton setzen, 1- oder 3-zeilig  10 m Hochbord und Rundbord setzen  25 m³ Frostschutzschicht einbauen  130 m² Kleinpflaster Granit auf 15 cm Schottertragschicht verlegen  100 m Kabelverlegung Straßenbeleuchtung  3 St Leuchtenhülsen DN 300 setzen  3 St Sitzbänke aus Metall mit Drahtgitter b=1,85m aufstellen | | | |
|  | | | | |
| **6** | **Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:** | | | |
|  |  | Fertigstellung der Leistungen bis: | | 21. KW 2021 |
|  |  | Dauer der Leistung: | | 4 Wochen |
|  | ggf. Beginn der Ausführung: | | | 15. KW 2021 |
|  | | | | |